РОССИЯ
Республика Марий Эл

Закрытое акционерное общество "Проектный институт Агропроект"

Объект:

Генеральный план Быковского сельского поселения Юринского муниципального района Республики Марий Эл

Заказчик:     

Администрация муниципального образования «Быковское сельское поселение»
Стадия :     Проектная документация. 
 Том I :        Пояснительная записка.
 Том II :        Графические материалы.

Шифр 14/22-2015

Инв. №

Йошкар-Ола 2016

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
Закрытое акционерное общество «Проектный институт Агропроект»
Объект:	Генеральный план Быковского сельского поселения
Юринского муниципального района Республики Марий Эл
Заказчик:      Администрация муниципального образования «Быковское сельское поселение»
Стадия:	Проектная документация
Рабочая документация
Том I:	Пояснительная записка.
Графические материалы.

Шифр 14/22-2015

Инв. №

«Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» от 30 мая 2012 г. № 0060.03-2009-1215015400-П-022, выданное некоммерческим партнерством «Объединение нижегородских проектировщиков»

Директор института                                          
Начальник отдела
Гл. архитектор проекта

Йошкар-Ола
2015
Н.Д. Баздунов А.П. Кораблев А.А. Саяпин

Состав  Тома

	            Ведение		5	
					
  Раздел 1.	Положение о территориальном планировании		7	
					
	1.1	Цели территориального планирования		7	
	1.2	Основные задачи генерального плана		7	
					
  Раздел 2.	Топографо-геодезическая изученность территории		8	
		Положение района в системе расселения республики			
					
  Раздел 3.	Природно-ресурсный потенциал района		8	
					
	3.1	Климат		9	
	3.2	Почвы		9	
	3.3	Растительность		9	
	3.4	Рельеф		10	
	3.5	Геологическое строение		10	
	3.6	Гидрологическая характеристика и ресурсы подземных вод		10	
	3.7	Минеральные источники		11	
	3.8	Инженерно-геологическое оценка территории		11	
	3.9	Гидрографическая характеристика		13	
	3.10	Минерально-сырьевые ресурсы		14	
	3.11	Леса и лесосырьевые ресурсы		14	
					
  Раздел 4.	Комплексная оценка современного состояния и
использования территории		18	
					
	4.1	Территориальная структура поселения		18	
	4.2	Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения		19	
	4.3	Оценка производственного потенциала		20	
	4.4	Жилищная, социальная сфера		22	
	4.5	Обеспеченность жилого фонда системами инженерной
инфраструктуры		24	
	4.6	Учреждения и предприятия обслуживания		27	
		Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания		29	
	4.7	Дорожная сеть. Транспортное обеспечение		29	
					
  Раздел 5.	Ограничения использования территории		31	
					
	5.1	Экологические ограничения		31	
	5.2	Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры		31	
	5.3	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		33	
	5.4	Зоны с особыми условиями использования территории		35	
	5.4.1	Охранные зоны водных объектов		35	
					
  Раздел 6.	Муниципальная правовая база		40	
					
  Раздел 7.	Архитектурно-планировочная организация и зонирование территории		41	
					
	7.1	Основные направления градостроительного развития территории поселения		41	
	7.2	Проектируемая структура населённых пунктов поселения		41	
	7.3	Функциональное зонирование территории поселения		42	
					
  Раздел 8.   	Планируемые объекты капитального строительства и инженерной инфраструктуры		44	
					
  Раздел 9.	Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны и защиты населения. Противопожарные мероприятия		47	
					
  Раздел 10.	Мероприятия по охране окружающей среды. Очистка территории 		49	
	 				
  Раздел 11.	Основные технико-экономические показатели 
генерального плана		51	
					
  Раздел 12.	Исходная документация			
				55	
  Раздел 13.	Графические материалы			
					
  Схема № 1.	Положение Быковского сельского поселения в 
Юринском муниципальном районе (ситуационный план) 	ГП-1	
					
  Схема № 2.	Схема современного использования территории, схема размещения минерально-сырьевых ресурсов (опорный план)	ГП-2	
					
  Схема № 3.	Схема планировочных ограничений	ГП-3	
					
  Схема № 4.	Схема современного использования территории населённых пунктов поселения (опорные планы)	ГП-4-1, ГП-4-2
ГП-4-3	
					
  Схема № 5.	Проект генерального плана поселения (основной чертёж) Схема зонирования.	ГП-5	
					
  Схема № 6.	Проекты генеральных планов населённых пунктов. Схемы зонирования.	ГП-6-1, ГП-6-2
ГП-6-3	
					
  Схема № 7.	Инженерная инфраструктура	ГП-7-1, ГП-7-2
ГП-7-3	

Введение.

Генеральный план муниципального образования «Быковское сельское поселение» Юринского района (далее Быковское сельское поселение) Республики Марий Эл разработан на основании заключённого муниципального контракта     № 141-15 от 29 марта 2015 года, в соответствии с:
- Постановлением администрации Быковского сельского поселения от 4 апреля 2011 г. № 19 «О подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Быковское сельское поселение»;
- Техническим заданием ;
- Градостроительным Кодексом РФ ;
- Земельным Кодекса РФ ;
- Водным кодексом РФ ;
- Законом РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» ;
- Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года ; 
- Законом Республики Марий Эл от 28.12.2004 № 62-З «О составе и границах сельских, городских поселений в Республике Марий Эл»;
- Законом Республики Марий Эл от 05.07.2005 № 22-З «Об изменениях в составе сельских поселений Республики Марий Эл и об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Марий Эл»;
- Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 08.01.2008 года № 9 «О реестре административно- территориального устройства Республики Марий Эл»;
- Программами социально-экономического развития Республики Марий Эл, Юринского муниципального района, Быковского сельского поселения.
- Методическими рекомендациями для разработки генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными  приказом  Минэкономразвития Российской Федерации от 26.05.2011 года № 244.
- Нормативами градостроительного проектирования Республики Марий Эл утверждёнными постановлением Правительства республики Марий Эл от 25 мая 2012 года № 176;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- другими законами и нормативными актами.
Проектная документация разработана с учётом :
- положений о территориальном планировании, содержащихся в схеме территориального планирования Юринского муниципального района и муниципальных образований, имеющих общую границу с Быковским сельским поселением ;
Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории Быковского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов объектов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил Землепользования и застройки.
Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти и органов местного самоуправления при принятии и реализации ими решений, пункт 3 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и являются документами постоянного действия,  в которые могут вноситься изменения и дополнения по мере необходимости.
Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Проектные решения генерального плана являются основой для :
- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; 
- территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;
- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; 
- определения зон инвестиционного развития.
С 31 декабря 2012 года, в соответствии с п. 4 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Генеральный план Быковского сельского поселения разработан комплексно по всем вопросам применительно ко всей территории поселения и к территории отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Раздел 1. Положение о территориальном планировании.
 
1.1. Цели территориального планирования.
	
Территориальное планирование развития муниципального образования (поселения) осуществляется посредством разработки градостроительной документации.
Генеральный план Быковского сельского поселения - документ террито-риального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. 
Проектные решения генерального плана являются основой для:
- комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального,
- инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;
- разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; 
- определения зон инвестиционного развития.
Расчётный срок генерального плана принимается 20 лет с выделением первой очереди строительства 10 лет. А также определяются перспективы развития поселения за пределами расчётного срока на 10 лет, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструк-туре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.
Целью разработки генерального плана муниципального образования (поселения) является создание действенного инструмента управления развития территории в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-ством субъекта Российской Федерации.
 Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципальных образований (поселений); разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.
Основной целью генерального плана поселения является :
- обеспечение устойчивого развития поселения, обеспечение нынешним и будущим жителям условий жизни и управления, которые являются одновременно стабильными, безопасными, гибкими и экономически эффективными при соблю-дении требований охраны и рационального использования окружающей среды. 
- определение основного направления развития поселения, планировочная организация территории и предложения по изменению границ поселения, архитектурно-пространственное решение.

1.2. Основные задачи генерального плана.

Задачей генерального плана поселения является выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования (поселения).
Основные задачи генерального плана:
- совершенствование жилищной политики; 
- создание комплексной системы обслуживания населения;
- развитие транспортной инфраструктуры; 
- развитие системы инженерного обеспечения; 
- развитие производственного комплекса; 
- охрана окружающей среды и определение территорий с особыми условиями использования; 
- мероприятия в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Раздел 2. Топографо-геодезическая изученность территории.

Генеральный план Быковского сельского поселения выполнен в Системе ГИС в программе Map Info.
В работе использованы: - ортофотопланы населенных пунктов с разреше-нием 0.5 м, выданные Росреестром по Республике Марий Эл, выполненные в 2009-2010 годах ФГУП «Государственным проектно-изыскательским институтом земельного кадастра» («Госземкадастросъемка» – ВИСХАГИ»  г. Москва)
Положение района в системе расселения республики
     Муниципальное образование «Юринский муниципальный район» является административно-территориальной единицей Республики Марий Эл с административным центром в пгт. Юрино. Район образован 28 августа 1924 года.
Юринский район расположен на западе Республики Марий Эл, на севере и западе граничит с Нижегородской областью, на юге и юго-востоке с муниципальным образованием «Горномарийский муниципальный район» по рекам Волге и Ветлуге, на востоке и северо-востоке с муниципальным образованием «Килемарский муниципальный район».
    Территория района – 2048.32 кв. км. Протяженность с востока на запад - 44 км, с севера на юг - 76 км.
    Административный центр пгт. Юрино расположен на левом берегу реки Волги и удален от административного центра Республики Марий Эл г. Йошкар-Олы на 117 км.
    Количество административно-территориальных единиц :
городских поселений	- 1
сельских поселений	- 5
всего населенных пунктов	- 42
     Численность населения Юринского района составляет 10876 человек.
     Через территорию Юринского района проходит автомобильная дорога республиканского значения с выходом на Нижегородскую область.
     По территории района проходит магистральный нефтепровод Сургут-Полоцк, протяженностью в пределах района 37 км.
     Юринский район ограничен от смежных территорий Республики Марий Эл реками Волга и Ветлуга и имеет ограниченную транспортную доступность от остальных территорий.

Раздел 3. Природно-ресурсный потенциал территории района.

3.1. Климат.

     Климат Юринского района умеренно-континентальный с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом.
     По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону 1В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -32° и -5.2°.
  Продолжительность отопительного периода - 218 дней.
  Глубина промерзания почвы - 140 см.
  Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуется защита путей сообщения от южных и юго-западных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.
  Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа.
  Весь зимний сезон, начиная с середины ноября, благоприятен для организации зимнего отдыха населения.

3.2. Почвы.

  Преобладающая часть территории района представлена дерново - слабо и средне-подзолистыми песчаными почвами. В северной части района на незначительной территории распространены дерново - средне-подзолистые легко-суглинистые почвы.
  По всей территории района имеется более или менее значительные участки торфяно-глеевых почв и торфяников.
  В пойме реки Ветлуги имеются дерново-луговые почвы.
  Для района характерно очень слабое развитие плоскостной и овражной эрозии, местами возможна дефляция песков.
  Почвенные условия района в среднем благоприятны для развития сельского хозяйства. Основная часть района занята дерново-слабо и средне-подзолистыми песчаными почвами.
  Эти почвы нуждаются в улучшении внесением значительных доз органических и минеральных удобрений, В местах дефляции необходимо регулирование пастьбы скота.

3.3. Растительность.

  В районе преобладают сосновые леса. Менее распространены еловые, березовые и осиновые леса. Площади сельскохозяйственных земель сравнительно невелики.
  В районе преобладают низинные болота. На наиболее крупных из них обычно выделяются три зоны. Первая от берега зона шириной 500 м занята осоково-сфагновыми ельниками, затем идет зона сосняка сфагнового и в центре развита осоково-гипновая растительность.
  Леса благоприятны в рекреационном отношении за исключением заболоченных территорий. Имеются значительные ресурсы дикорастущих лекарственных, промышленно - технических и плодово-ягодных растений: багульник болотный, зверобой, брусника, клюква, толокнянка, шиповник, таволга вязолистная, ива, хмель, рогоз и др.

3.4. Рельеф местности.

  Рассматриваемая территория расположена на левом берегу Чебоксарского водохранилища, в пределах Волжско-Ветлужской низменности.
  Территория представляет собой равнину с плоской или слегка волнистой поверхностью и абсолютными отметками 70 - 130 м. В рельефе местами выделяются эоловые холмы, мелкие озера, заболоченные и заторфованные низменности.

             3.5. Геологическое строение.
     В геологическом строении территории принимают участие породы пермского и четвертичного возраста.
     Четвертичные отложения сплошным чехлом прикрывают породы пермского возраста. Мощность четвертичного покрова колеблется от 8 - 10 до 45 м.
     Породы пермского периода представлены известняками, доломитами, мергелями (уржумский горизонт - нижний подъярус) и песчаниками, мергелями, доломитами, известняками, песками (верхний подъярус).
     Породы четвертичного периода представлены песками от мелкозернистых до крупнозернистых с включением гравия и гальки, с прослоями супесей и суглинков.
     Глубина залегания начинается с поверхности или на 3 - 5 м. 
     В пределах этих пород встречаются полезные ископаемые - месторождения стекольных песков и кирпичных суглинков.
     В озерно - болотном отделе современной системы четвертичного периода отложений повсеместно встречаются залежи торфа мощностью слоя от 0.5 до 7 м и более, залегающие на поверхности и представляющие месторождения органических полезных ископаемых.
           3.6. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод.
     Территория района входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна.   Водоносные горизонты приурочены как к четвертичным отложениям, так и к коренным породам.
     В толще четвертичных отложений содержится единый водоносный горизонт - иллювиально-флювиогляциальный, приуроченный к древним и современным образованиям. В качестве водоупора водоносного горизонта служат местами   мергели и глины пермского возраста. Воды обычно безнапорные.
     На отдельных участках появляется напор до нескольких метров, обусловленный наличием прослоев глин и суглинков в водонасыщенной толще. Воды пресные, преимущественно мягкие до умеренно-жестких. По химическому составу они гидрокарбонатно-калиевые и кальциево-магниевые. Местами воды содержат железо в повышенном количестве до 8.0 мг/л.
     Водоносный горизонт подвержен загрязнению с поверхности.
     В толще верхнепермских пород заключены два водоносных горизонта –верхний татарский и уржумский.
     Воды трещинно-пластовые, напорные. От загрязнения с поверхности водоносные горизонты защищены местами прослоями глин пермского возраста мощностью до 10 м.
     Водообильность пород пестрая. Воды пресные, преимущественно очень мягкие до жестких - в зоне активного водообмена. Мощность зоны пресных вод колеблется от 25 до 50 - 80 м.
     На отдельных участках, в следствии отсутствия водоупорной кровли, воды содержат железо в количестве до 5 - 6 мг/л.
     Ниже глубины 25 - 80 м воды становятся солоноватыми и солеными, минеральными, непригодными для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
     Водообильность водоносных горизонтов различная. Исходя из средней возможной производительности скважин, на рассматриваемой территории выделяются два района, различно обеспеченные подземными водами.
     Более обеспеченный подземными водами район занимает почти всю рассмат-риваемую территорию, исключение составляют небольшие площади на западе.
            3.7. Инженерно-геологическая оценка территории.
     Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории осложнены широким распространением заболачивания.
     Кроме поверхностного заболачивания, развито заторфовывание низких мест.
     Встречаются болота верхового, низинного и переходного типа, но преобладают верховые и низинные болота.
     Мощность торфа изменяется от 0.5 до 7.0 м, в среднем редко превышает 2.0 м.
     Подрайон надпойменной террасы занимает территорию равнины с абсолютными отметками 70 - 130 м.
     На равнине наблюдаются эоловые холмы, относительная высота которых составляет 3 - 5 м. Холмы сложены мелким, хорошо отсортированным песком, который обычно с поверхности закреплен растительностью и не передувается ветром. Встречаются отдельные небольшие по площади озера.
     На территории широко распространено заболачивание и заторфовывание.   
     Многие болота являются торфяными месторождениями.
     В геологическом строении территории принимают участие аллювиальные и флювиогляциальные пески от мелких до крупных с прослоями супесей и суглинков.
     Грунты служат достаточно надежным основанием для автомобильных и железных дорог промышленных и гражданских зданий и сооружений.
     Условное расчетное давление на них принимается от 0.2 до 0.5 МПа.
     Мощность отложений 7 - 40 м. Грунтовые воды залегают на глубине 3 - 10 м, на пониженных участках и болотах - на глубине менее 2 м.
     В целом рассматриваемый подрайон благоприятен для освоения, за исключением отдельных участков береговой части Чебоксарского водохранилища, которая находится в условиях подтопления или переработки, пойм малых рек и водотоков, болот с мощностью торфа более 2 м, месторождений торфа и другие.

               3.8. Гидрографическая характеристика.
     Быковское СП имеет развитую гидрографическую сеть густотой 0.5 км/км2, представленную рекой Волгой и её левобережными притоками Ветлугой и Дорогучей.
     Волга протекает на юге средним участком. Долина реки асимметрична, врез её относительно правого высокого берега достигает 80-100 м, левый берег пологий, незаметно сливается с окружающей местностью, покрыт лесами и лугами.
     Пойма левобережная, шириной до 20 км, пересечена старицами, озерными котловинами и протоками, на низких участках в настоящее время затоплена или подтоплена Чебоксарским водохранилищем.
     Водный режим в реке зарегулирован Чебоксарским водохранилищем, поднявшим меженный уровень воды в реке на 10 - 12 м.
     Река Ветлуга протекает с северо-запада на юго-восток и впадает в реку Волгу на 2029 км от устья.
     Бассейн реки занимает плоскую, сильно заболоченную, песчаную Марийскую низменность. Русло реки извилистое меандрирующее.
     Долина реки неясно выраженная, шириной 3-4 км, в устьевом участке двухсторонняя, шириной до 7.5 км.
     Поверхность поймы ровная, пересечена старицами, в настоящее время в низких местах затоплена Чебоксарским водохранилищем.
     В пределах рассматриваемой территории Ветлуга принимает ряд притоков.
     Долина реки слабоизвилистая, трапецеидальная, склоны умеренно крутые, высотой до 15 м, покрыты спелым смешанным лесом.
     Малые реки поселения имеют слабо врезанные долины, шириной 1-1.5 км, прерывистые поймы шириной 0.4 – 0.8 км, затопляемые в период весеннего половодья.
     Водный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью, прерываемой в многоводные годы дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной зимней меженью.
     По минерализации и химическому составу реки района обладают хорошими питьевыми качествами и могут служить источниками водоснабжения.
            3.10. Минерально-сырьевые ресурсы.
     Территория поселения бедна полезными ископаемыми. Минерально-сырьевые ресурсы представлены месторождениями торфа, глины и стекольными песками.
     Имеются перспективы для выявления новых месторождений стекольных кварцевых, формовочных и строительных песков, гравия и кирпичных глин.
     Кроме того, с глубины порядка 150 - 200 м могут быть встречены минеральные воды хлоридно-натриевого типа с повышенным содержанием сероводорода, брома, обладающие ценными лечебными бальнеологическими свойствами.
                        Торф.
     Территория района характеризуется средней степенью заторфованности.
     В пределах района сосредоточено примерно 15 % запасов торфа республики.
     Выявленный и разведанный торфяной фонд района представлен 87 торфяными месторождениями с запасами торфа 40 % влажности 39.4 млн. тонн, общей площадью в границах промышленно доступной залежи 12.1 тыс. га.
     Торф характеризуется повышенной степенью разложения 36-57 %, невысокой средней зольностью - от 2.8 до 9.3%. Торф может использоваться для производства топлива и удобрения.
                      Пески строительные и стекольные.
     На территории Быковского сельского поселения широко распространены кварцевые пески. 
     В сельском поселении имеются перспективы для выявления новых месторождений песков, одно из которых Моршавинские формовочные кварцевые стекольные пески.
     В 1988 году при проведении геологической съемки в районе деревни Моршавино были выявлены формовочные пески. Работы по изучению не проводились. Ни проявление, ни месторождение не зарегистрировано.
                   3.11. Леса и лесосырьевые ресурсы.
     Юринский район относится к числу лесных районов Республики Марий Эл.    Лесной фонд составляет 83.7 % земель покрытых лесной растительностью на территории района - 155613 га. Лесистость района – 76.0 %.
     Территория района расположена в лесной зоне и входит в подзону смешанных лесов центрального лесного массива.
     В составе лесов района преобладающие породы сосна и береза, занимающие, соответственно, 39,3% и 39,8% покрытой лесом площади; затем следуют: осина - 11,0%, ель - 5,1%, ольха черная - 2,5%, дуб - 1,3% и прочие.
     Леса отличаются довольно высокой производительностью: 76,0% площади покрытой лесами занято насаждениями II класса бонитета и выше.
     Общая площадь лесных земель в Юринском районе составляет 163501,55 га, всего в Козиковском и Юринском лесничествах лесные земли составляют 171369 га, из них на территории Юринского района находится 163501,55 га и 7933 га на землях Горномарийского района, лесные земли покрытые лесной растительностью - 154845 га, в том числе защитные леса I группы 81334 га, эксплуатационные и резервные леса II группы 92041 га.

Управление лесами.

Лесной кодекс 2006 года радикально меняет систему государственного и хозяйственного управления лесами, требует для своей практической реализации новых экономических отношений в лесном секторе.
Для эффективного управления лесами необходимо введение обязатель-ности планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Правовой основой лесного планирования сегодня является Лесной кодекс РФ (статья 85 и 86), регламентирующий порядок разработки лесных планов основополагающих документов для ведения лесного хозяйства.
Лесной план включает в себя следующие разделы:
а) характеристику состояния лесов и их использование;
б) основные направления планируемого использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов;
в) оценку экономической эффективности реализации мероприятий по освоению лесов.
Лесное планирование, является разновидностью экономического планирования, которое должно придерживаться следующих «классических» принципов: 
- обоснованность; 
- ресурсное обеспечение плановых заданий; 
- реальность плановых заданий; 
- временные рамки исполнения заданий. 
Целью стратегии устойчивого развития лесного сектора экономики республики в целом и района, в частности устойчивого управления лесами, является обеспечение сбалансированного решения социальных, экономических задач и проблем сохранения природно-ресурсного потенциала в интересах не только нынешних, но и будущих поколений. 
Основой сохранения и приумножения экологического и ресурсного потенциала лесов является выполнение всеми участниками лесных отношений принципа многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного пользования лесом. 
Основными направлениями развития лесного сектора экономики необходимо рассматривать:
1. Обеспечение сбалансированности спроса на лесную продукцию и услуги леса с лесным потенциалом. 
2. Увеличение доходности лесного хозяйства за счёт расширения рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечения в хозяйственный оборот всех ресурсов и услуг леса. 
3. Расширение мощностей глубокой переработки древесного сырья с целью его комплексного использования путём разработки и реализации приоритетных инвестиционных проектов.
Раздел 4.  Комплексная оценка
современного состояния и использования территории.

4.1. Территориальная структура поселения.

Быковское сельское поселение (в дальнейшем Быковское СП) расположено в южной части Юринского района, на западе граничит с Нижегородской областью, на севере с Марьинским сельским поселением Юринского района, на юге ограничено руслом р. Волги. Восточная граница Быковского сельского поселения проходит по фарватеру реки Ветлуги.

     Распределение земель поселения по категориям.

Площадь территории Быковского сельского поселения составляет 566.77 кв. км.
     в том числе :
земли сельскохозяйственного назначения		     6269 га
земли населённых пунктов			               1127,76 га
земли промышленности, транспорта и другие               161,00 га
земли лесного фонда				                42484,79 га
земли водного фонда					       8700,00 га
земли особо охраняемых природных территорий  (0,0 %)   0,00 га
земли запаса						           252,0 га. 

      Земли населённых пунктов

     На территории поселения находится 9 населённых пунктов, общей площадью 1127.76 га, показатель взят в пределах старых границ населенных пунктов. 

- Быковское сельское поселение, население 2099 тыс. человек в составе:

-	Деревня Быковка, административный центр сельского поселения, территория 299,1 га, население 970 человек ;
-	деревня Суходол, территория 119,8 га, население 285 человек ;
-	деревня Горный Шумец, территория 49,6 га, население 147 человек ;
-	деревня Поляна, территория 68,1 га, население 169 человек ;
-	деревня Починок, территория 107.1 га, население 209 человек ;
-	деревня Подлесная, территория 73,1 га, население 9 человек ;
-	деревня Майдан, территория 316,46 га, население 139 человек ;
-	деревня Удельная, территория 96,2 га, население 88 человек ;
- поселок Светлое Озеро, территория 31,6 га, население 3 человека.

Существующая территориальная структура населённых пунктов.

	Земли в границах населенного пункта	

_Наименование
населен-ных пунктов	

всего га	в том числе	
  Наименование
  населенных
  пунктов	
 Всего,
    га	жилая застройка, га	зем. зем. общ. Продело мыш вых -лен. зон	зем. общ.
поль
зован	зем.
тран-
спор
та	зем. с/х использован.	проч. земли	
 Быковское СП		
д. Быковка	299,1	165,5	10	10	38	9	66,6	  -	
д. Суходол	119,8	119,8	-	-	-	-	   -	-	
д.Горный.Шумецц 

ШШумец	49,6	9,6	-	-	3,4	1,7	20,5	14,4	
д. Починок	107,1	12,4	-	-	5,8	2,9	17,5	68,5	
д. Поляна	68,1	20,7	  -	  -	4,8	2,4	24,5	15,7	
д. Удельная	96,2	8,3	-	-	6,6	3,3	9,8	68,2	
д. Майдан	316,46	8,8	-	-	3,2	1,6	15,5	287,36	
д. Подлесная	39,8	6	-	-	1,8	0,9	10,5	20,6	
п. Светлое Озеро	31,6	1,2	-	-	1
	-	0,5	28,9	
Всего :	1127,76	352,3	10	10	64,6	102,8	165,4	503,7	

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, 
прогнозирование численности населения

Наименование поселения	2015 год	2025 год	2035 год	
	Территория земель населенных пунктов, га	Численность 
населения	Дополнительная территория земель населенных пунктов, га	Общая площадь жилого фонда, кв.м.	Дополнительная территория земель населенных пунктов, га	 Общая площадь жилого фонда, кв.м.	
 Быковское СП	1127,76	2099	1160	52000	--	66700	

На территории Быковского сельского поселения находится 9 населённых пунктов, в которых проживает 2099 человек. 
Наиболее крупными населенными пунктами являются: д. Быковка – 1060 чел., д. Суходол – 285 чел., д. Горный Шумец – 147 чел., д. Починок – 209 чел.
Население в трудоспособном возрасте сельского поселения составляет – 56,1 %.

Занятость населения в населенных пунктах

Г
	Трудоспособный возраст	Всего занято	В том числе	

Наименование
населенного пункта	
	
	В промышленности	В лесном хозяйстве	   В бюджетной сфере	В сфере обслуживания	с/х фермеры, ЧП,      малые предпр.	   Безработные и   сезонныеработы	За пределами района	
	    Быковское сельское поселение		
  д. Быковка	592	 687	83	28	142	24	5	230	175	
  д. Суходол	132	 152	19	7	39	3	-	51	33	
  д. Горный Шумец	79	67	4	4	34	4	1	8	12	
  д. Поляна	  108	61	6	-	31	3	3	5	15	
  д. Починок	117	57	5	10	15	2	  1	10	14	
 д. Подлесная	53	19	7	2	3	-	  -	  3	4	
 д. Майдан	101	44	5	3	17	1	-	8	10	
 д. Удельная	44	23	2	-	12	2	-	2	5	
 п. Светлое Озеро	3	3	-	-	-	-	-		3	
										
									271	
Всего, в сельском поселении	1109	736	131
	54
	235
	39
	10
	91 9%	254229%	

4.3. Оценка производственного потенциала Быковского СП.

     Имеется :
-  Заготовка древесины, оптовая торговля топливом.
-	 СПК колхоз «Полянский» - растениеводство, выращивание зерновых.
-	 распиловка и строгание древесины, изготовление бруса, досок, поддонов, тары, строительных конструкций и других изделий.
-	 Наиболее крупное предприятие – НПС «Мелковка».
-	 Развитие сельского хозяйства на базе СПК колхоз «Полянский».
     В перспективе планируется развитие :
-	 Предприятий агротехнического сервиса. 
-	 Строительство торфобрикетного завода на базе Липовского месторождения торфа.
-	 Строительство стеклозавода с использованием Люндинского месторождения стекольных песков и Моршавинских формовочных и стекольных песков.
-  Возрождение народных промыслов и ремёсел.
     Завершение строительства дренажно-мелиоративной системы в д. Суходол, приостановленной в 1993 году, и завершение строительства инженерно-защитных и портово-транспортных сооружений Юринской сельхознизины и р. п. Юрино при НПУ Чебоксарского водохранилища на 63-й отметке. 

4.4. Жилищная, социальная сфера.

Перспективный жилой фонд.

     В 2015 году жилищный фонд в Быковском СП составил 50.5 тыс. кв. м общей площади. Жилищная обеспеченность в среднем в СП равна 24,0 кв. м на одного жителя, что выше чем средний показатель по республике 20,8 кв. м. Этот высокий показатель связан с большим количеством пустующих частных жилых домов и с проживанием в домах одиноких пожилых жителей, стабильным ростом числен-ности жителей ближайших городов и областей, приезжающих на летний сезон.
     Данной схемой выполнен укрупнённый расчёт требуемых объёмов жилого фонда в поселениях на перспективу до 2025 и 2035 года.
     В основу расчета положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2025 году 23.5 кв. м на одного жителя и в 2035 году 27 кв. м на одного жителя общей площади с учётом прогнозных показателей численности населения Юринского района – 11450 жителей до 2025 году и 12800 жителей к 2035 году.
     Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения к 2025 году 2.21 тыс. человек - жилой фонд в Быковском СП должен составить 52.0 тыс. кв. м общей площади, а в 2035 году, при прогнозной численности населения 2.47 тыс. человек, общая площадь жилого фонда в сельском поселении должна составить 66.7 тыс. кв. м.

Укрупнённые объёмы жилого фонда в разрезе поселений района на 2025 и 2035 годы

Наименование поселений	
2015 год	2025 год
При жилищной обеспеченности 23,5 кв. м.	2035 год
При жилищной обеспеченности
27 кв. м.	
	Числен.
населен.	Общая площадь	Жилищ.
обеспеч.	Числен.
населен.	Общая площадь	Числен.
населен.	Общая площадь	
Быковское СП	2099	50500	24,0	2210	52000	2470 	66700 	
Расчет потребности дополнительной площади земель населенных пунктов для размещения общей площади жилого фонда на 2025 и 2035 годы в поселении

Наименование поселений	2015 год	2025 год	2035 год	
	Территория земель населенных пунктов, га	Общая площадь жилого фонда, кв.м.	Дополнительная территория земель населенных пунктов, га	Общая площадь жилого фонда, кв.м.	Дополнительная территория земель населенных пунктов, га	 Общая площадь жилого фонда, кв.м.	
Быковское СП	1127,76	50500	1161	52000	1161
	66700

В настоящее время все населенные пункты поселения значительно вышли за пределы официальных границ и продолжают развиваться дальше, что требует скорейшей корректировки границ с учетом сложившейся застройки и перспектив ее развития. Большие селитебные территории в Быковском СП ушли под размещение инженерных объектов зоны Чебоксарского водохранилища. В населенных пунктах сформировались значительные участки сельскохозяйственного назначения, используемые населением, на территориях заброшенных сельхоз угодий поселения. Необходимо включить эти участки в пределы границ населенных пунктов. Учитывая долгосрочную перспективу развития промышленного сектора, в районе возникла необходимость значительного увеличения перспективных производственных территорий. Существующие границы населенных пунктов долгое время не корректировались, поэтому учитывая выше изложенное, площадь деревень в проектируемых границах значительно возросла. Увеличение площади населенных пунктов происходило за счет земель сельскохозяйственного назначения и прочих.
Жилые зоны населённых пунктов представлены в основном территориями жилой застройки: индивидуальными и незначительно малоэтажными жилыми домами.
Значительным фактором увеличения площади жилой застройки и жилого фонда является покупка пустующих усадеб приезжими в том числе из Нижегородской, Ивановской и Московской областей. Но при этом не происходит прироста трудоспособного населения, так как приобретение делается в целях создания для себя дачной усадьбы для отдыха на природе в теплое время года.

Перераспределение земель Быковского сельского поселения

Наименование земель	2015 г.	2025 г.	2035 г.	
				
земли сельскохозяйственного назначения	6269.0	5108,0	5108.0	
земли населенных пунктов	1127,76	2288,76	2288,76	
земли промышленности, транспорта и другие	161,0	293,0	293,0	
земли лесного фонда	42484,8	    42484,8	42484,8	
земли водного фонда	8700,0	8700,0	8700,0	
земли особо охраняемых природных территорий	--	--	--	
земли запаса	252,0	н. д	н. д	
Всего:	56677,0	56677,0	56677,0	

Расчёт потребности площади земель населенных пунктов поселения для размещения нового индивидуального жилищного строительства на 2025 и 2035 годы

Наименование показателей	2015 г.	2025 г.	2035 г.	
Территория земель населённых пунктов, га
Общая площадь жилого фонда, кв. м
Дополнительная территория земель населенных пунктов	1127, 76
50500
-	2288,76
52000
1161,0	2288,76
 66700
1161	

Теплоснабжение.
Централизованным теплоснабжением обеспечены 4 жилых дома в                д. Быковка и дом ветеранов в д. Суходол.
Всего на территории сельского поселения имеется 3 котельных. 
Жилые дома в населённых пунктах имеют печное отопление, индивидуальные автономные котельные на твёрдом топливе : торфе, дровах, угле.

Электроснабжение.
Электроснабжение поселения.
На территории поселения действуют 23 подстанции. 

Газоснабжение.
На сегодняшний день Юринский район не газифицирован.
Централизованное газоснабжение обеспечивается от резервуаров.

Связь. 
Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет филиала в Республике Марий Эл ОАО «Ростелеком». 
Во всех населённых пунктах имеется стационарная связь. Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населённых пунктах установлены таксофоны. 
На территории населённых пунктов Быковского сельского поселения, действует устойчивая сотовая связь.

4.6. Обоснование планируемого размещения объектов капитального 
строительства социальной инфраструктуры.
4.6.1. Проектируемые учреждения и предприятия обслуживания.

     д. Суходол
     Имеется :
     Суходольская неполная средняя школа на 192 места, переоборудованная 
в Специальный Дом ветеранов.
     Сельский Дом Культуры на 100 мест.
     Фельдшерско-акушерский пункт.
     Библиотека на 6.5 тыс. томов.
     Отделение связи.
     Планируется :
     Строительство нового здания Фельдшерско-акушерского пункта.
     Строительство нового здания Дома Культуры на 150 мест.
     Строительство новой водонапорной башни объёмом 75 куб. м.
     Бурение новой артезианской скважины.
     Строительство системы водопровода по ул. Липовская 0.83 км.
     Реконструкция системы централизованного водопровода.
     Завершение строительства Суходольского осушительного дренажно-фильтрационного канала с насосной станцией № 7 на речке Суходольчик.
     Строительство автомобильной дороги Суходол – Подлесная с выходом на автомобильную дорогу республиканского значения Юрино – Йошкар-Ола.
     Реконструкция участка автомобильной дороги Суходол – Быковка.
     Строительство двух автобусных остановок.
     Строительство животноводческого комплекса КРС.
     Строительство завода органических удобрений.
     Развитие малых животноводческих хозяйств.
     Создание овощеводческого сельскохозяйственного предприятия.
     Возрождение исторических народных промыслов и ремёсел.
     Строительство туристического кемпинга на площади 12 га.
     Развитие сельского, водного и экологического туризма.

     д. Быковка
     Имеется :
     Предприятия деревообрабатывающей промышленности.
     Быковский Центральный сельский Дом Культуры на 200 мест.
     Сельская библиотека на 9.8 тыс. томов.
     Отделение Почтовой связи.
     Быковская начальная школа на 30 учащихся.
     Планируется :
     Строительство Детского сада на 120 мест.
     Реконструкция здания Дома Культуры на 200 мест с библиотекой.
     Строительство нового здания Отделения Связи.
     Строительство новой водонапорной башни центрального городского водозабора для водоснабжения Юрина и Быковки объёмом 150 куб. м.
     Бурение новой артезианской скважины.
     Строительство и реконструкция системы водопровода 3.7 км.
     Реконструкция магистралей системы водопровода Быковка – Юрино.
     Строительство системы газоснабжения микрорайона № 6.
     Реконструкция очистных сооружений микрорайона № 6.
     Реконструкция Детского сада на 50 мест в микрорайоне № 5.
     Строительство нового здания Быковской сельской администрации.
     Строительство квартальной котельной микрорайона № 5.
     Строительство трансформаторной подстанции в микрорайоне № 5.
     Строительство ВЛ - 0.4 кВ для электроснабжения и освещения улицы Садовая, жилых домов и общественных зданий в микрорайоне № 5.
     Строительство Асфальтобетонного завода.
     Строительство Газораспределительной станции Подлесная.
     Восстановление животноводческого комплекса КРС.
     Реконструкция и модернизация автозаправочной станции.
     Развитие малых животноводческих хозяйств.
     Создание овощеводческого сельскохозяйственного предприятия.
     Возрождение исторических народных промыслов и ремёсел.
     Развитие сельского, водного и экологического туризма.

     д. Майдан
     Имеется :   
     Дом Культуры на 75 мест.
     Планируется :   
     Строительство автомобильной дороги Майдан – Юрино, ул. Советская.
     Строительство двух автобусных остановок.
     Строительство системы водопровода.

     д. Удельная
     Имеется :   
     Сельский клуб на 50 мест.
     Планируется :   
     Строительство автомобильной дороги Удельная – Горный Шумец.
     Строительство двух автобусных остановок.
     Строительство системы водопровода.
     Строительство малой туристической гостиницы на 50 мест.
     Развитие объектов сельского, водного и экологического туризма.

     д. Горный Шумец
     Имеется :   
     Горношумецкая неполная средняя школа на 87 мест.
     Сельская библиотека на 3 тыс. томов.
     Малые предприятия деревообрабатывающей промышленности.
     Планируется :   
     Строительство Детского сада на 50 мест.
     Строительство Фельдшерско-акушерского пункта.
     Строительство Центрального сельского Дома Культуры на 200 мест.
     Строительство Центрального сельского стадиона.
     Строительство Отделения Почтовой связи.
     Строительство производственной базы строительных материалов.
     Реконструкция системы водопровода Горный Шумец – Поляна.
     Строительство Очистных сооружений полной биологической очистки.
     Строительство автомобильной дороги Горный Шумец – Поляна – Подлесная – Суходол для организации автобусного и грузового сообщения.
     Строительство Автозаправочной станции.
     Реконструкция автомобильной дороги Горный Шумец – Быковка.
     Строительство двух автобусных остановок.
     Строительство Животноводческого комплекса КРС.
     Строительство овцеводческой фермы.
     Возрождение исторических народных промыслов и ремёсел.

     д. Поляна
     Имеется :   
     Сельскохозяйственный производственный кооператив «Полянский».
     Фельдшерско-акушерский пункт.
     Планируется :   
     Реконструкция системы водопровода Поляна – Горный Шумец.
     Строительство участка автомобильной дороги Поляна – Подлесная.
     Строительство двух автобусных остановок.
     Возрождение сельскохозяйственной базы овощеводства.
     Возрождение исторических народных промыслов и ремёсел.

     д. Подлесная
     Имеется :
     Малое предприятие деревообрабатывающей промышленности.
     Производственная база Юринского Торфопредприятия.
     Планируется :
     Строительство Липовского Торфоперерабатывающего завода.
     Возрождение производственной базы Юринского Торфопредприятия.
     Строительство Парниково-тепличного хозяйства.
     Строительство автомобильной дороги Поляна – Подлесная – Суходол с выходом к реке Ветлуге к Бардицкому затону Юринского речного порта.
     Строительство двух автобусных остановок на автомобильной дороге республиканского значения Юрино – Йошкар-Ола.
     Возрождение исторических народных промыслов и ремёсел.
     Развитие сельского, спортивного и экологического туризма.

     д. Починок
     Имеется :
     Фельдшерско-акушерский пункт.
     Библиотека на 7 тыс. томов.
     Планируется :
     Строительство Сельского Дома Культуры на 150 мест.
     Строительство нового здания Фельдшерско-акушерского пункта.
     Строительство участка автомобильной дороги Починок – Горный Шумец в составе автомобильной дороги Нижний Новгород – Юрино – Йошкар-Ола.
     Реконструкция системы водопровода.
     Строительство двух автобусных остановок.
     Развитие малых животноводческих хозяйств.
     Возрождение исторических народных промыслов и ремёсел.
     Развитие сельского, водного и экологического туризма.

     п. Светлое Озеро
     Имеется :   исторический малый населенный пункт.
     Планируется :   возрождение исторических народных промыслов и ремёсел, развитие спортивно-оздоровительного и экологического туризма.

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населённом пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения. Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл.
Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближенно к местам жительства и работы формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта из расчета обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут.
Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в городском поселении Юрино.

Расчёт объектов обслуживания населения на расчётный срок

№ п/п	Предприятии
и учреждения обслуживания	Единица измерения	Миним. обеспеч.	Проектное решение
(на расчетный срок)	
1	Дошкольные организации	23 места на 1 тыс. жителей 	29		
2	Общеобразовательные учреждения	76 мест на 1 тыс. жителей 	96		
3	Продовольственные магазины	100 кв. м торговой пл. на 1 тыс. жит. 	126		
4	Непродовольственные магазины товаров первой необходимости	200 кв. м торговой площади на 1 тыс. жит. 	252		
5	Аптечный пункт	1 объект на жилую группу	1		
6	Предприятия бытового обслуживания	2 рабочих места на  1 тыс. жит.	3		
7	Учреждения культуры	50 кв. м общей площади на 1 тыс. жит	63		
4.7. Дорожная сеть. Транспортное обеспечение.

     В транспортном отношении Юринский район обеспечивается в основном автомобильным транспортом. Грузовые перевозки осуществляются водным и автомобильным транспортом.
     Поэтому большое значение для дальнейшего социально-экономического развития района и рациональной организации территории имеет совершенствование межселенной транспортной инфраструктуры.
     Необходимость совершенствования межселенной транспортной инфраструк-туры диктуется требованиями реализации стратегических задач развития района:
-	использование выгодного положения района, имеющего выход к р. Волге.
-	активизация хозяйственных связей между отдельными экономическими
районами республики, а также улучшение транспортных условий вывоза
продукции за пределы района и республики;
-	формирование новых зон активизации хозяйственного использования
природных ресурсов района.
     Первоочередными задачами усовершенствования сети автодорог района является повышение технического уровня существующих дорог, ликвидация участков дорог без покрытия, реконструкция и замена мостов с недостаточными габаритами, замена деревянных мостов, строительство обходов населенных пунктов, обеспечение круглогодичной связи всех населенных пунктов с опорной сетью дорог и административными центрами по дорогам с твердым покрытием.
     Всего автодорожная сеть района составляет 148,64 км, в том числе с твёрдым покрытием 18,58 км.

Состояние дорожной сети на территории Быковского сельского поселения

Наименование дороги	Протяженность автодорожной сети	

	всего	   в том числе :	

	автомобильные дороги с твердым покрытием	требуется строительство	
   Быковское СП	20,7	0,8	н. д.	
  д. Быковка	5,2	-	5,2	
  д. Суходол	2,7	-	2,7	
  д. Удельная – д. Майдан	3,3	0,8	2,5	
  д. Горный Шумец	1,7	-	1,7	
  д. Майдан	1,6	-	1,6	
  д. Подлесная	0,9	-	0,9	
  д. Поляна	2,4	-	2,4	
  д. Починок	2,9	-	2,9	

Раздел 5. Ограничения использования территории.

5.1. Экологические ограничения.

Особенности физико-географического положения Быковского поселения в структуре Юринского района, а также в структуре территории Республики Марий Эл и экономического развития республики и района определяют в целом относительно благоприятную экологическую обстановку. 
К основным экологическим проблемам, характерным для данной территории, относятся :
- загрязнение подземных и поверхностных вод по отдельным очагам загрязнения на территориях с неблагоприятной техногенной нагрузкой, где отмечается повышенное содержание вредных веществ в подземных водах.
Основными загрязнителями поверхностных водных объектов являются предприятия коммунального хозяйства и неканализованные ливневые воды с территорий населённых пунктов.
Для улучшения экологической обстановки на территории поселения необходима разработка и осуществление превентивных мер по охране окружающей среды:
- комплекс мероприятий по охране подземных и поверхностных вод должен быть направлен на ликвидацию существующего загрязнения и предотвращение потенциально возможного:
- уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами; 
- увеличение мощности и строительство новых очистных сооружений, 
- внедрение оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод, увеличение ассимилирующей способности водоёмов ; 
- проведение агротехнических и лесомелиоративных работ ;
- максимальное сохранение естественных лесных массивов и растительного покрова в целях ослабления эрозионных процессов;
- увеличение площади особо охраняемых природных территорий; 
- формирование экологического каркаса и нормативно-правовое обеспечение природоохранного режима его структурных единиц; 
- проведение комплексного экологического мониторинга. 

5.2. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ для объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.
По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». На генеральном плане сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения.
Охранная зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры это территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. 
Охранные зоны выделяются для: 
- электрических сетей; 
- линий и сооружений связи; 
- систем газоснабжения; 
- магистральных трубопроводов; 
- автомобильных дорог.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются для электроподстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. 
В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 Вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящих от крайних проводов на расстоянии: 
- до 20 киловольт 		- 10 м;
- 35 киловольт 		- 15 м; 
- 110 киловольт 		- 20 м; 
- 150, 220 киловольт 	- 25 м; 
- 330, 500 киловольт 	- 30 м. 
Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации.
Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578.
Вдоль магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 15 (25) - 100 м (300 м) от оси трубопровода с каждой стороны в зависимости от диаметра труб.
К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям.
В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.
От автозаправочных станций санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 50 метров, при условии оборудования АЗС системами закольцовки паров бензина, в остальных случаях 100 м;
Для сельскохозяйственных объектов (животноводческие фермы молочно- товарная ферма, овцеводческие, свиноводческие, птицеводческие фермы и т.д., санитарно-защитные зоны устанавливаются в зависимости от поголовья скота.
Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.
Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехни-ческих и других объектов устанавливаются в пределах населённых пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки и являются основными ограничениями при разработке генеральных планов населённых пунктов.

5.3. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определённой территории или акватории, нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. К основным факторам риска природного характера относятся опасные геологические, метеорологические явления. Аномальная жара или морозы, паводковое подтопление. 
На территории Быковского поселения наблюдались опасные метеорологические процессы. Аномальная жара летом 2010 года послужила источником возникновения лесных пожаров, предстоит восстановление лесного фонда.
Основные факторы риска техногенного характера - это аварии на транспортных и коммунальных системах жизнеобеспечения населения. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают в следствии изношенности основных производственных фондов, ухудшения материально-технического обеспечения, снижения производственной и технологической дисциплины, отсутствия современных систем управления опасными процессами. 
Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются: 
- накопление негативных последствий строительства и эксплуатации оборудования, агрегатов, объектов, приведших к трансформации природно-территориальных комплексов : образование карьеров, насыпи, эрозия, пучение грунтов, подтопление и другие ; 
- механическое разрушение оборудования, резервуаров, трубопроводов, скважин; 
- отсутствие современных систем управления опасными процессами; 
- неудовлетворительное состояние технических средств и оборудования, которое выработало свой амортизационный срок, физически изношено и морально устарело, имеет низкую степень надёжности и находится в аварийном состоянии; 
- отсутствие дублирующих технических систем, альтернативы замены оборудования, агрегатов на предаварийной стадии; 
- нарушение сроков и периодичности диагностики, дефектоскопии, обследования и проверки потенциально опасных объектов; 
- отсутствие автоматических систем контроля функционирования оборудования, агрегатов, объектов с целью своевременного выявления возможных отказов и разрушений; 
- нарушение производственной и технологической дисциплины; 
- недостаточность квалифицированных кадров. 
Основными аварийными химически опасными веществами являются: аммиак, хлор, соляная кислота. 
Загрязнение атмосферного воздуха в основном происходит за счёт выбросов промышленных предприятий и автотранспорта.
К основным требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах экономики (ПОО) и объектах жизнеобеспечения относятся:
- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;
- подготовка персонала к действиям при ЧС;
- сбор, обработка и выдача информации в области предупреждения ЧС, защиты населения и территории от их опасных воздействий;
- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта, сооружения;
- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС.
Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и другие вещества, представ-ляющие потенциальную опасность здоровью и жизни людей.
Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера большая доля приходится на пожары на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём. 
Все населённые пункты поселения должны быть обеспечены гидрантами и противопожарными водоёмами. 

Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций на водных объектах, предотвращение негативного воздействия воды и ликвидация его последствий.
В соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды и законодательством по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зонами экологического бедствия, зонами чрезвычайных ситуаций могут объявляться водные объекты и речные бассейны, в которых в результате техногенных и природных явлений происходят изменения, представляющие угрозу здоровью или жизни человека, объектам животного и растительного мира и другим объектам окружающей среды.
Собственник водного объекта обязан принимать меры по предотвращению негативного воздействия воды и ликвидации его последствий.
Меры по предотвращению негативного воздействия воды и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.
Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях,              в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются             в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населённых пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий и сооружений без проведения специальных защитных мероприятий для предотвращения негативного воздействия воды запрещаются.

Мероприятия для защиты населения и предупреждения ЧС
 Защита населения и территорий от ЧС достигается различными путями. Одно из главных направлений является осуществление инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций:
- прогнозирование обстановки;
- планирование инженерного обеспечения ЧС (по результатам прогноза возможной инженерной обстановки);
- подготовка инженерных систем и коммуникаций к работе в условиях ЧС;
- подготовка дорожной сети;
- создание фонда защитных сооружений (ЗС);
- создание системы оповещения служб и формирований, населения о ЧС;
- эвакуация населения (при необходимости) из опасной зоны.
На все населённые пункты поселения разработаны паспорта безопасности.

5.4. Зоны с особыми условиями использования территории и прочие природоохранные ограничения.

В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также особенностями градостроительного освоения территории,    к зонам природоохранного назначения отнесены:
- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов; 
- зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 
- охранные зоны особо охраняемых природных объектов. 
К землям природоохранного назначения в соответствии с Земельным и Лесным кодексами Российской Федерации, относятся особо охраняемые природные территории и защитные леса.

5.4.1. Охранные зоны водных объектов.

Водоохранной зоной водных объектов является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса водоохранных мер для улучшения гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий.          В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 12 апреля 2006 года № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озёрную котловину. 
Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации, устанавливаются следующие: 
Ширина водоохранной зоны при протяжённости участков рек:
- менее 10 км от истока и устья		- 50 м; 
- от истока до 10 км			- 50 м; 
- от  10 км  до 50 км			- 100 м; 
- от  50 км и более				- 200 м. 
Для озёр и водохранилищ		- 50 м. 
Радиус водоохранной зоны для истоков реки или ручья устанавливается в размере 50 м. 
В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.
Минимальная ширина прибрежных защитных полос устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта.
Ширина прибрежной защитной полосы при уклоне берега водного объекта устанавливается:
- при обратном и нулевом уклоне	- 30 м; 
- при уклоне до 30				- 40 м; 
- при уклоне от 30 и более		- 50 м. 
Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других биологических ресурсов) устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.
В границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод для удобрения почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ; 
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
- движение и стоянка транспортных средств, кроме специальных транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие; 
- распашка земель; 
- складирование отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей скота. 
- проведение авиационно-химических работ;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче- смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и консервации промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;
- проведение рубок главного пользования;
- строительство новых и расширение действующих промышленных и сельскохозяйственных объектов;
- проведение без согласования с территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Российской Федерации и специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.
В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:
- распашка земель;
- применение удобрений;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- выпас и организация летних лагерей скота;
- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;
- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, на водопользование, в которых устанавливаются требования к соблюдению водоохранного режима. Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер для улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения это территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надёжности. Основной целью создания и обеспечения в зоне санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.
Зоны санитарной охраны организуются в составе трёх поясов. Назначение первого пояса - защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.
Размеры зон санитарной охраны определяются нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины при использовании защищённых подземных вод, на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищённых подземных вод. В первом поясе запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации.
Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение находятся под особой охраной, для чего устанавливается особый правовой режим. В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках создаются охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.
Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. С учётом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защитности : 
- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб ; 
- леса зелёных зон и лесопарки в населённых пунктах ; 
- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального и республиканского значения ; 
- запретные полосы лесов по берегам рек и другим водным объектам :
- реки Ветлуга					- 200 м, 
- реки Люнда					- 100 м, 
- вдоль остальных рек				- 30 м,
- по берегам озер 					- 30 м.
	Основные требования к охране водных объектов.
Собственники водных объектов проводят мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры для ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Водного Кодекса.
При использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны проводить водохозяйственные мероприятия и мероприятия для охраны водных объектов, в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Охрана водных объектов от загрязнения и засорения
Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств, их частей и механизмов, запрещаются.
Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твёрдые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Меры для предотвращения загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и для ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации.
Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы.
Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ запрещается.
Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается.
Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные или токсичные вещества, на водных объектах запрещается.

Охрана болот от загрязнения и засорения
Загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами запрещаются.
Осушение либо иное использование болот или их частей не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других водных объектов и к истощению вод.

Охрана подземных водных объектов
Физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать меры для предотвращения загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия на подземные водные водные объекты.
На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние подземных вод.
Использование сточных вод для орошения и удобрения земель может осуществляться только в соответствии с санитарным законодательством.
В случае, если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять меры для охраны подземных водных объектов.
При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры для предотвращения негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

Охрана водных объектов при эксплуатации водохозяйственной системы
При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:
1). проводить сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию, исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах ;
2). проводить забор водных ресурсов из водного объекта в объёме, оказывающем негативное воздействие на водный объект ;
3). проводить сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.
Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечёт за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, другими федеральными законами.

Охрана водных объектов при проведении работ.
Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.
Водопользователи, использующие водные объекты для забора водных ресурсов, обязаны принимать меры для предотвращения попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, проводить мероприятия для предотвращения загрязнения грунтовых вод и подъёма их уровня.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных в водоохранных зонах, проводятся в соответствии с лесным законодательством.

В целях охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами, устанавливаются зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

Особо охраняемые водные объекты.
Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными объектами.
Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные объекты устанавливаются в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» на территории Быковского сельского поселения установлены         2 особо охраняемые природные территории :
Озеро Светлое, памятник природы республиканского значения, располо-жено в кв. 66 Дорогучинского участкового лесничества ;
Озеро Гусинец, памятник природы республиканского значения, располо-жено в кв. 85 Юринского участкового лесничества.

Раздел 7. Архитектурно-планировочная организация
 и зонирование территории.

Градостроительной задачей данного проекта является формирование генплана поселения как крупного планировочного образования, органично включающего в свой состав территории:
- земли сельскохозяйственного назначения,
- земли населённых пунктов,
- земли промышленности, транспорта и другие,
- земли лесного фонда,
- земли особо охраняемых природных территорий,
- земли запаса.
Проект включает в себя следующие градостроительные задачи развития населённых пунктов :
- архитектурно-планировочные решения территории определяющие цели и задачи проекта планировки ;
- функциональное зонирование и режимы градостроительного использования территории ;
- параметры развития функциональных территорий ;
- инженерное обеспечение и благоустройство ;
- транспортное обслуживание и пешеходные связи.

7.1. Основные направления градостроительного развития территории поселения.

К основным направлениям градостроительного развития территории относятся :
- перспективное хозяйственное и градостроительное развитие в условиях сбалансированного использования социального, экономического и природного потенциалов поселения ;
- интенсификация транспортных связей и создание единой транспортной системы ;
- сокращение или ликвидация ущерба, причиняемого окружающей среде,   а также воспроизводство и охрана природных ресурсов и природного наследия посредством поддержки баланса экосистемы ;
- комплексное сохранение историко-культурного наследия и одновременное удовлетворение потребностей современного общества ;
- принятие предупреждающих мер в сферах землепользования и строительства, направленных на ограничение размеров ущерба от природных бедствий, аварий и катастроф.
Основная направленность градостроительной политики в поселении на всех уровнях должна быть связана с укреплением экономической базы и социальной инфраструктуры населённых пунктов сельских, городских поселений, улучшением их транспортных связей с районным центром, а также повышением уровня инженерной обеспеченности территории. 

7.2. Проектируемая структура земель населённых пунктов.

Структура земель и границ населённых пунктов Быковского СП значительно изменилась. Развитие населенных пунктов происходило независимо от их официальной границы. Размещение нового жилья и производства и других зон происходило за существующей границей поселка. Возникла необходимость изменения границы поселка с целью включения вновь сложившихся улиц и зон в населенный пункт. Проектное изменение границ не затрагивает земель Гослесфонда. 

Планируемая территориальная структура населённых пунктов

Наименование
населенных пунктов	Земли в границах населенного пункта	

	всего га	в том числе	

	Жила-я застройка	зем. зем
общ. 
дело про
вых   -м.
зон   зон	зем. общ.
ПОЛЬ
зован	зем.
тран-
спор
та	зем. с/х использован.	проч. зем-ли	
 д. Быковка	386,65	152,36	4,7	68,1	-	54,88	93,46	6,62	
 д. Суходол	158,42	77,42	1,17	22,31	13,63	18,03	25,80	-	
 д. Горный Шумец	94,83	48,73	3,64	14,2	14,65	13,78	6,2	7,31	
 д. Поляна	112,99	71,0	1,11	23,16	-	17,88	-	-	
 д. Майдан	101,19	62,60	1,4	11,6	-	10,39	13,18	20,4	
д. Подлесная	66,31	41,32	1,3	13,71	-	7,06	0,97	1,14	
 д. Удельная	106,36	66,14	1,5	-	1,67	10,35	15,44	9,7	
 д. Починок	106,82	70,69	2,44	12,8	-	10,72	 -	10,00	
 п. Светлое
Озеро	31,6	16,73	-	-	12,25	0,5	-	-	
   Всего :	2288,76	606,99	17,2	166	42,2	143,56	155,05	55,17	

Предложения для планируемого изменения границ поселений 
и населенных пунктов Юринского района
     В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации при разработке Схемы территориального планирования муниципального района могут быть проработаны предложения, обосновывающие планируемое изменение границ поселений.
     Правовой основой изменения границ муниципальных образований являются статьи 12 и 13 Закона Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления», в соответствии с которыми инициатива по изменению границ может идти как непосредственно от населения, так и от органов государственного и муниципального управления.
     Статья 12 регламентирует изменение границ муниципального образования, а статья 13 - преобразование муниципального образования, т. е. их объединение, разделение, изменение статуса, что, по существу, также приводит к изменению границ муниципального устройства.
     Основанием для изменения границ и преобразования муниципальных образований является несоответствие критериям, в соответствии с которыми они образуются, статья 10 «Территория муниципального образования» и статья 11 «Границы муниципального образования» указанного Закона. В соответствии с этими критериями основаниями изменения муниципального устройства являются :
-	ликвидация населенных пунктов ;
-	образование новых населенных пунктов ;
- уменьшение численности населения административного центра поселения более чем на 50%, что приводит к условию невозможности претендовать на роль центра ;
-	изменение статуса населенного пункта, в результате чего требуется разделение территории поселения ;
-	изменение условий транспортной доступности административного центра муниципального образования для населенных пунктов ;
- изменение границ земель общего пользования, традиционного природопользования, рекреационного использования, прилегающих к населенным пунктам.
     Границы муниципального образования «Юринский муниципальный район» основаны на сложившихся производственных и социально-культурных связях и в прогнозируемой   перспективе их изменение не предвидится.

7.3. Функциональное зонирование территории поселения.

Перспективное градоэкономическое зонирование территории поселения основывается на оценке существующего функционального использования частей территории, сложившейся системы расселения, планировочной организации и наличия ресурсно-хозяйственного и социально-экономического потенциалов. 
Функциональное зонирование предполагает выделение на территории поселения зон:
- жилой;
- общественно-деловой;
- ведения лесного хозяйства;
- сельскохозяйственной; 
- производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры;
- санаторно-лечебной, профилактической и оздоровительной; 
- рекреационной; 
- особо охраняемых природных территорий;
- зоны специального назначения;
- зоны режимных территорий.
- жилая зона представлена жилыми образованиями населённых пунктов. 
Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - это в основном малоэтажная индивидуальная застройка.
Для ведения жилищного строительства учтены ограничения и требования, связанные с санитарно-защитными зонами производственных, коммунальных, транспортных объектов. Реализация жилищной программы, намеченной Генеральным планом, в основном предусматривает реконструктивные мероприятия на территориях сложившейся застройки.
- зона общественно-деловая (зона делового, общественного и коммерческого значения) представлена объектами обслуживания – Домами Культуры, детскими учреждениями, объектами торговли, общественного питания и другими.
- зона ведения лесного хозяйства выделяется для определения лесохозяйственной деятельности по использованию и восстановлению лесного фонда, который оказывает огромное воздействие на экологическое состояние природных комплексов в результате выполнения ими таких биоэкологических функций, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение и повышение плодородия почв, сохранение биологического разнообразия, обогащения атмосферы кислородом и связывание углерода, благоприятное влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.
- сельскохозяйственная зона сохраняется с/х производство, садоводство.
- зона производственной и инженерно-транспортной инфраструктуры представлена производственными объектами в основном лесопильными заводами.
- санаторно-лечебная и оздоровительная зона
В рамках перспективного использования рекреационных и бальнеологических ресурсов, наряду с санаторно-курортным делом рекомендуется развитие лечебно-оздоровительных и спортивно-оздоровительных рекреационных комплексов, а также расширение сферы туристических услуг. 
- рекреационная зона 
Развитие туризма обеспечивает широкие возможности для оздоровления и реабилитации населения и вносит значительный вклад в развитие экономики, увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в бюджет. 
Разнообразие природных ландшафтов, чистейшие озера и малые реки, ценные бальнеологические ресурсы, удобная транспортная доступность, наличие туристской инфраструктуры придают территории высокое туристско-рекреационное значение.
Благоприятные природно-ландшафтные, гидрографические и экологические условия определяют возможности организации разнообразных туристических маршрутов, развитие спортивного, познавательного и экологического видов туризма.
В связи с чем, требуется инфраструктурное обеспечение данного вида деятельности на выделенной для этой цели территории.
- зона особо охраняемых природных территорий
Природоохранная деятельность является основной функцией особо охраняемых природных территорий. В системе природоохранной деятельности охрана природных ландшафтов занимает особое место, поскольку лишь при наличии в ненарушенном состоянии определённой части экосистем возможно сохранение биологического разнообразия и достижение целей охраны природы.
Современной законодательство трактует особо охраняемые природные территории как участки биосферы, которые полностью или частично, бессрочно или временно исключены из традиционного интенсивного хозяйственного оборота.
В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» на территории Быковского сельского поселения установлены 2 особо охраняемые природные территории : Озеро Светлое и Озеро Гусинец.
- зона специального назначения
- зоны кладбищ.
- зона режимных территорий.
Раздел 9. Инженерно-технические мероприятия в области гражданской обороны. Противопожарные мероприятия.

Территория поселения 20528,25 га, население 1451 человек. На территории поселения химические и взрывоопасные объекты отсутствуют. 
Исходя из географической, социально-экономической характеристики поселения в мирное время на территории поселения могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации природного и технического характера :
- локальные и массовые лесные пожары ;
- разлив токсичных химических веществ на автомобильных дорогах.
На территории поселения возможны все виды лесных пожаров: низовые и верховые. Начальная дата начала пожароопасного периода – 21 апреля, конечная - 12 октября. Средняя теоретическая продолжительность пожароопасного периода 160 дней. 
В результате пожаров населённые пункты могут быть закрыты сильным задымлением. Задымление может вызвать затруднение эвакуации населения, а также продвижения формирований РСЧС. При возникновении массовых лесных пожаров может быть нарушено электроснабжение и телефонная связь.
Территория поселения, как и в целом всего Юринского района эндемична по геморралогической лихорадке с почечным синдромом, клещевому энцефалиту, неустойчива к заболеваемости сальмонеллёзом и острой дизентерии, чему способствует несоблюдение санитарных правил гражданами.
На случай пожаров в населённых пунктах необходимо :
- определить водоёмы для забора воды пожарными машинами ;
- в зимнее время содержать в проезжем состоянии проезды к водоёмам и пожарным гидрантам для заправки водой пожарных машин ;
- иметь в каждом населённом пункте пожарную сигнализацию для оповещения населения на случай пожара ;
- на каждом доме населённого пункта иметь таблички с указанием вида инструмента, с которым жители должны прибыть на тушение пожара ;
-  в летнее время у каждого жилого дома должен быть запас воды в доступной ёмкости для первичного тушения локальных возгораний ;
- на всех хозяйствующих субъектах иметь в наличии пожарные щиты с набором инструментов для ликвидации локальных возгораний ;
- в случае угрозы массовых пожаров на предприятиях необходимо организовать круглосуточное дежурство ;
- в населённых пунктах в летнее время организовать ночное дежурство силами населения и добровольных пожарных дружин.
На случай лесных пожаров :
- необходимо заранее прокладывать минерализованные полосы и уход за ними ;
- устройство противопожарных разрывов в лесах и населенных пунктах ;
- устройство дорог пожарного значения ;
- очистка лесных дорог от бурелома и валежника ;
- организация постоянного наблюдения за состоянием лесов ;
- оповещение населения о состоянии пожарной опасности в лесах через средства массовой информации ;
- своевременное извещение населения об угрозах возникновения локальных возгораний и их возникновении через СМИ.
На случай наводнения и затопления :
- оперативное оповещение населения ;
- прогнозирование зон затопления и подтопления ;
- определение мест эвакуации населения, скота и маршруты их передвижения ;
- обучение населения действиям в сложной обстановке.
На случай стихийных бедствий :
- своевременная очистка крыш и перекрытий от снега.
- средства оповещения населения о возможности штормов и угрозе урагана.
     Пожарную безопасность сельских поселений необходимо обеспечивать в соответствии нормативами Технического регламента о требованиях пожарной безопасности., Федерального закона  № 123-Ф3 от 22 июля 2008 года.
     В соответствии с положениями статьи 68 «Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов» пункта 5 допускается не устраивать водоснабжение для наружного пожаротушения в населённых пунктах с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.
     Во всех других случаях в населённые пункты необходимо оборудовать системами наружного пожаротушения с установкой водонапорных башен с закольцовкой магистралей и установкой пожарных гидрантов или строительство пожарных резервуаров, с радиусом действия 200 м.
     При наличии вблизи населённых пунктов естественных и искусственных водоёмов : рек, озер, прудов, пожаротушение возможно организовать из открытых водоёмов, с устройством к ним подъездов с твердым покрытием – съездов и пирсов.
     Комплексное развитие населённых пунктов необходимо планировать со строительст-вом искусственных пожарных водоёмов в виде прудов комплексного рекреационного и водохозяйственного назначения, располагаемых на пониженных участках свободной от объектов капитальной застройки и инженерных коммуникаций местности, за пределами зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.
     Пруды комплексного водохозяйственного назначения размещаются в жилых, общественных, рекреационных и промышленных зонах населённых пунктов, оборудуют пологими подъездами с твёрдым покрытием для удобства забора воды. 
     Подъезды к водоёмам соединяют с автомобильными дорогами общего пользования местного значения, оборудуют указательными знаками и содержат в проезжем состоянии в холодное и в тёплое время года.

Наличие источников пожарного водоснабжения
в населенных пунктах Быковского сельского поселения

№
п/п	Населенные
пункты	Противопожарное водоснабжение	Вод. башни,
объем, отбора
приспособ-ленность	Наличие мотопомп
кол-во, марка	
Приме-чание	
		кол-во ПГ	кол-во ПВ
приспособленных				
1	 д. Быковка 	3	1 естественный
не приспособленный,
водоотводной канал	2 башни,
3 скважины
	3 шт.		
2	 д. Суходол	нет	1 естественный
не приспособленный,
водоотводной канал	1 башня,
1 скважина
	2 шт.		
3	 д. Горный  
     Шумец	нет	2 искусственных
не приспособлены,
проектируемые	1 башня, 
1 скважина
	нет		
4	 д. Поляна	нет	3 искусственных
не приспособлены,
проектируемые	1 башня,
 1 скважина	нет		
5	 д. Подлесная	нет	2 искусственные
не приспособлены,
проектируемые	нет 	нет		
6	 д. Майдан	нет	1 естественный
не приспособленный,
водоотводной канал	нет 	1 шт.		
7	д. Удельная	нет	1 естественный
не приспособленный,
водоотводной канал	нет	1 шт.		
8	д. Починок	нет	2 искусственных
не приспособлены,
проектируемые	1 башня
2 скважины
	нет		
9	п. Светлое  
    Озеро	нет	1 естественный приспособленный, 
оз. Светлое Озеро	нет	нет		

	Всего:	3	5 естественных	6	7		

Раздел 10. Мероприятия охраны окружающей среды. Очистка территории.

Предметом раздела «Охрана природы» является весьма важная составляющая результирующей комплексной оценки – оценка градостроительного потенциала территорий c учётом зон с особыми условиями использования, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учётом сохранения и рекомендаций для восстановления утраченных компонентов природно-экологического каркаса сельского поселения.
К основным источникам загрязнения компонентов окружающей среды относятся :
- автомобильные дороги,
- очистные сооружения,
- кладбища.
С каждым годом происходит увеличение количества бытовых отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту количества несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоёмов и подземных вод, атмосферного воздуха.
Выводы.
Без наличия усовершенствованной системы сбора, утилизации и переработки ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение лесных площадей и пахотных земель, участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может привести к экологической катастрофе в поселении.
Санитарное благоустройство территорий включает в себя: сбор и удаление твёрдых бытовых отходов; организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание ТБО; и санитарную уборку территорий.
Для защиты окружающей среды генпланом предусматриваются следующие мероприятия :
- по охране атмосферного воздуха проектом предлагается при освоении новых территорий под индивидуальное жилищное строительство предусматривать мероприятия исключающие выброс вредных веществ в атмосферу, централизованное водоснабжение, канализацию ;
- по охране поверхностных и подземных вод хозяйственные стоки отводить в канализационную сеть ;
- комплекс мероприятий улучшения санитарно-эпидемиологических условий – озеленение, вертикальная планировка ;
- сохранение почвы – срезка плодородного слоя земли с участков, где он имеется с последующим использованием его для отсыпки слоя почвы газонов.
Планировочные мероприятия направлены :
- на снижение вредного воздействия на окружающую среду производственных, коммунальных объектов, транспорта;
- улучшение экологической и санитарно-гигиенической ситуации на территории поселения.
Очистка территорий населенных пунктов Быковского сельского поселения и вывоз бытовых отходов проводится со сбором мусора в контейнеры ручным способом.
Вывоз мусора проводится на полигон ТБО городского поселения Юрино.
Из малых населённых пунктов с населением менее 50 человек организованный вывоз хозяйственного мусора и твёрдых бытовых отходов проводится периодически специальным и приспособленным транспортом в герметичных мешках на полигон ТБО.

Раздел 11. Основные технико-экономические показатели.

№ п/п	Наименование
показателя	Единица измерения	Соврем. состоян.	
I очередь	Расчетн. срок	
	
1. ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	
1.1	Общая площадь земель в границах поселения	га	56677,0	56677,0	56677,0	
1.2	Земли населенных пунктов	га	1127,76	2288,76	2288,76	
1.3	Жилая зона	га	352,3	606,99	606,99	
	в том числе:					
	- средней этажности	га	5,45	5,45	5,45	
	- индивидуальной застройки 	га	346,85	601,54	601,54	
1.4	Административно-деловая зона	га	н.д.	169,60	169,60	
	в том числе:					
	- спортивного назначения	га	-	-	-	
	- учебно-образовательного назначен.	га	4,17	4,17	4,17	
	- здравоохранения	га	0,28	1,83	1,83	
	- иные зоны административно-делового назначения	га	0,27	0,27	0,27	
	- земли общего пользования, улицы, дороги	га	н.д.	163,33	163,33	
1.5	Производственная зона		10	166	166	
	в том числе:					
	- промышленности	га	10	166	166	
	- иные производственные зоны	га				
1.6	Зона инженерной инфраструктуры	га	6,0	15,30	15,30	
	в том числе:					
	- энергообеспечения	га	н.д.	-	-	
	- водоснабжения и водоотведения 	га	6,0	15,30	15,30	
1.7	Рекреационные зоны	га	0	56,48	56,48	
	в том числе:					
	- санатории, дома отдыха, ДОЛы	га	-	26,45	26,45	
	- ООПТ	га	3.25	3.25	3.25	
	- Прочие земли населенных пунктов	га	н. д.	30,03	30,03	
	- Земли запаса поселения	га	-	-	-	
1.8	Зона сельскохозяйст. назначения	га	6269,0	5108,0	5108,0	
	в том числе:					
	- земли сельскохозяйственных угодий	га	6269,0	5108,0	5108,0	
	- садоводческие товарищества	га	-	-	-	
1.9	Зона специального назначения	га	9,55	9,55	9,55	
	в том числе:					
	- ритуального назначения	га	-	-	-	
	- кладбища	га	9,55	9,55	9,55	
1.10	Зона режимных территорий	га	0.00	0.00	-	
	в том числе:					
	- режимных объектов	га	0.00	0.00	-	
	- постороннего пользования	га	0.00	0.00	-	
1.11	Зона акваторий	га	8700	8700	8700	
	в том числе:					
	- акваторий поселения	га	865,5	865,5	865,5	
	- поселковые акватории	га	4,47	4,47	4,47	
1.12	Зона фонда перераспределения сельских земель	га				
	в том числе:					
	- перспективного освоения	га	-	-	-	
	- фонда перераспределения земель лесного фонда	га	-	-	-	
	- фонда перераспределения земель с/х назначения	га	-	-	-	
	
2. НАСЕЛЕНИЕ	
	Общая численность населения	чел.	2099	2210	2470	
	Плотность населения	чел. на га	0,037	0,039	0,043	
	Возрастная структура:					
	население младше трудоспособного возраста, моложе 15 лет	чел.	
233	
-	
-	
	население в трудоспособном воз-расте: жен. 16 - 54, муж. 16 - 59 лет.	чел.	1081	
-	
-	
	население старше трудоспособного возраста	чел.	
380	
-	
-	
	
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД	
3.1	Общий объем нового жилищного строительства (дома, квартиры)	Sобщ., м2	250	1500	16200	
		колич. 	3			
	в том числе:					
	Секционные жилые дома, блоки-рованные (дома, квартиры)	Sобщ., м2				
		колич.				
	Индивидуальные жилые дома с 
участками	Sобщ., м2	250	1500	16200	
		колич.	3			
	Средняя обеспеченность	м2 / чел.	24,0	23,5	27,0	
3.2	обеспеченность жилищного фонда:	% от общ.
жилфонда				
	- водопроводом	%	35	100	100	
	- канализацией	%	12	20	30	
	- газоснабжением	%	12	25	50	
	- электроснабжением	%	100	100	100	
	- центральным отоплением	%	20	25	30	
	
4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 	
4.1	Учебно-образовательные					
	детские дошкольные учреждения	мест	30	50	170	
	общеобразовательные школы	мест	87	50	50	
4.2	Здравоохранение					
	Стационар	коек	-	-	-	
	ФАП	посещ./см.	3	3	-	
	Санаторно-курортные, оздорови-тельные (лето/зима)	мест
		1	1	
4.3	Сфера обслуживания населения					
	Спортивные учреждения	кол-во	0	1	2	
	Культурно-досуговые учреждения	кол-во	8	1	2	
	Торговли	кол-во	-	-	-	
	Общественного питания	посад. мест	-	-	-	
	Административные учреждения	шт.	2	1	1	
	
5. ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА	
5.1	  Протяженность автомобильных
  дорог поселения	Единицы
 измерения	Соврем. состоян.	I очередь	Расчётн. срок	
	  Всего :	км	96.2	107.0	123.7	
	  в том числе :   федеральные	км	0.00			
	                           региональные	км	43.7	49.0	70.7	
	                           местные	км	52.5	58.0	53.0	
5.2	  Количество транспортных
  развязок в разных уровнях	 шт.	0			
5.3	  Протяженность основных улиц 
  и проездов населенных пунктов	км	24.1	27.5	32.8	
	
6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ	
6.1	  Водоснабжение					
	  Всего	тыс. куб. м
в сутки	-	-	-	
	  в том числе :					
	  на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м
в сутки	0.23	-	-	
	  на производственные нужды	тыс. куб. м
в сутки	0.05	-	-	
	  Произв. водозаборных сооружений 	тыс. куб. м
в сутки	0.45	-	-	
	  Протяженность сетей	км	5.23	-	-	
6.2	  Канализация		-			
	  Общее поступление сточных вод 		-			
	  Всего	тыс. куб. м
в сутки	-			
	  в том числе : 					
	- хозяйственно-бытовые сточные
воды	тыс. куб. м
в сутки	-			
	- производственные сточные воды	тыс. куб. м
в сутки	-			
	Производительность очистных
сооружений канализации	тыс. куб. м
в сутки	-			
	Протяженность сетей	км	0.38			
6.3	  Электроснабжение					
	  Потребность в электроэнергии 
  Всего :	тыс. кВт-ч.
в год				
	  в том числе: 					
	- на производственные нужды 	тыс. кВт-ч.
в год				
	- на коммунально-бытовые нужды	тыс. кВт-ч/год				
6.4	  Теплоснабжение					
	 Потребление тепла, всего	Гкал/год	-	-	-	
	 в том числе:					
	 -на коммунально-бытовые нужды	Гкал/год	-	-	-	
	 -на производственные нужды	Гкал/год	-	-	-	
	 Произв. централ. источников тепла	Гкал/час	0.53	-	-	
	 Протяженность сетей теплоснабжения	км	-	-	-	
	 Удел. вес газа в топливном балансе 	%	0.00			
	 Потребление газа, всего	куб. м / год	2370.0	-	-	
	 в том числе на производстве :	куб. м / год	0.00			
6.5	  Газоснабжение					
	  Потребление природного газа	н.куб. м/год	0.00			
	  Потребление сжиженного газа	н.куб. м/год	2370.0			
	  Количество централизов. систем 	шт.	2			
	  Протяженность газопроводов	км	0.23			
	  Количество потребителей	квартир	90			
	  Количество ГРС	шт.	0	1		
	  Количество ГРП	шт.	0	5		
	  Количество газовых резервуаров	шт.	2	2		
	  Количество коммунал. котельных 	шт.	0	3		
6.6	  Проводная телефонная связь					
	  Количество АТС	шт. 	1	1		
	  Количество абонентов	шт. 	385			
6.7	  Телевидение, связь					
	  Охват населения телевиз. вещанием	% от насел.	100	100	100	
	  Охват населения телефонной сетью 	% от насел.	100	100	100