

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АРДА ЯЛ**  **ПОСЕЛЕНИЙЫН**  **АДМИНИСТРАЦИЙ** |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ АРДИНСКОГО**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |
| **ПУНЧАЛ** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  | | |

от 15 февраля 2021 года № 8

**О внесении изменений в схему водоснабжения**

**на территории Ардинского сельского поселения**

**Килемарского муниципального района Республики Марий Эл**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении», Уставом Ардинского сельского поселения администрация Ардинского сельского поселения постановляет:

1. Внести в схему водоснабжения на территории Ардинского сельского поселения следующие изменения:
   1. В разделе 3.9 абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоВодоканал» постановлением Администрации Килемарского муниципального района   
от 25.03.2015 г. № 189 наделено статусом гарантирующей организации   
в сфере холодного водоснабжения в границах Ардинского сельского поселения.»;

Абзац пятый исключить.

* 1. Раздел 4.1 изложить в следующей редакции:

«**4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения**

Целью мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения является обеспечение потребителей гарантировано безопасной питьевой водой с учетом потребностей преобразуемых территорий.

В целях реализации схемы водоснабжения Ардинского сельского поселения необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства   
и подключение новых абонентов на территории перспективной застройки   
и повышения систем жизнеобеспечения.

Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения, проводятся на основе анализа существующих технических   
и технологических проблем, и включает в себя, в зависимости от типа объекта централизованной системы водоснабжения, оценку:

- качества подаваемой воды населению на соответствие нормативным требованиям;

- развития жилых, общественно - деловых зон сельского поселения;

- существующего режима подачи и распределения воды;

- существующих потерь воды при ее транспортировке;

- энергетической эффективности процессов транспортировки воды;

- систем диспетчеризации и систем управления режимами водоснабжения.

Поскольку основной проблемой является высокая изношенность сетей, то неизбежно возникают проблемы с качеством питьевой воды. Поэтому необходим комплексный подход для решения существующих проблем   
с применением современных технологий.

Перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения Ардинского сельского поселения приведен в таблице:

Таблица №11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Планируемые сроки выполнения мероприятий |
| *Водопровод в с. Арда* | | |
| 1 | Реконструкция существующих чугунных, стальных водопроводных сетей Д-100-150 мм с заменой на полиэтиленовые трубы | 2024 г. |
| 2 | Дополнительное закольцевание водопроводной сети | 2024 г. |
| 3 | Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 2024 г. |
| 4 | Установка приборов учета воды на водозаборных сооружениях | 2024 г. |
| 5 | Установка станции управления на скважинах | 2024 г. |
| 6 | Реконструкция артезианских скважин - 2 ед. | 2024 г. |
| 7 | Реконструкция водонапорной башни | 2024 г. |
| 18 | Строительство станции обеззараживания и обезжелезивания воды на водозаборных сооружениях | 2024 г. |
| *Водопровод в п. Механизаторов* | | |
| 11 | Реконструкция существующих чугунных, стальных водопроводных сетей Д-100-150 мм с заменой на полиэтиленовые трубы | 2028 г. |
| 22 | Реконструкция водонапорной башни | 2028 г. |
| 3 | Строительство станции обеззараживания на водозаборе | 2028 г. |
| *Водопровод в выс. Троицкий* | | |
| 11 | Строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб | 2028 г. |

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбираются в условиях замены существующих технически не пригодных к эксплуатации трубопроводов с учетом искусственных и естественных преград и прокладываются преимущественно в границах красных линий (территория городского поселения). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.

Диаметры, материал труб, трассировка прохождения трубопроводов должны быть уточнены в ходе проектных работ с учетом объема водопотребления объектов нового строительства и перспективной нагрузки.

Техническим заданием на проектирование предусматривается: полный сбор необходимой информации и индивидуальное проектирование, ориентированное на конкретного пользователя, будь это новое строительство, ремонт или реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения.

* 1. Раздел 4.3 исключить;
  2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«6. **Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения**

Приведение качества питьевой воды к нормативным требованиям носит системный характер и требует комплексного подхода и значительных финансовых вложений.

Финансирование мероприятий, направленных на улучшение качества водоснабжения потребителей Ардинского сельского поселения, создание благоприятных условий для устойчивого и естественного функционирования экологической системы, сохранение благоприятной окружающей среды для проживающего населения, должно быть предусмотрено в основном из средств федерального, регионального бюджета, за счет получаемой прибыли, в части инвестиционной составляющей тарифа, а также и за счет внебюджетных источников.

Объем финансирования мероприятий по реконструкции, модернизации подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального, регионального бюджетов, муниципального бюджета на соответствующий календарный год.

При формировании долгосрочных программ, точный перечень всех источников финансирования в данном документе не может быть установлен. Данные уточнения вносятся на этапе формирования производственных программ внутри одного года.

Стоимость указанных в разделе 4.1 настоящей Схемы мероприятий определяется и утверждается проектно-сметной документацией.

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию, модернизацию объектов централизованного водоснабжения Ардинского сельского поселения приведена в таблице №12

Таблица №12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Предварительная оценка стоимости мероприятий, млн. руб. |
| 11 | Водопровод в с. Арда | 18,500 |
| 22 | Водопровод в п. Механизаторов | 4,851 |
| 33 | Водопровод в выс. Троицкий | 7,260 |
| 4 | **Итого** | 30,611 |

1. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ардинского сельского поселения в информационно—телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации  Ардинского  сельского поселения | Е.Н. Коробейникова |