Нормативы обеспеченности средствами предупреждения и тушения лесных пожаров лиц, использующих леса.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование средств предупреждения и тушения лесных пожаров | Ед. изм. | Требуется по норме |
|  |  |  |
| Мобильные средства пожаротушения: |  |  |
| Бортовой автомобиль повышенной проходимости или вездеход | Шт. |  |
| Малый лесопатрульный комплекс или легковой автомобиль повышенной проходимости с противопожарным инвентарем | Шт. |  |
| Пожарная мотопомпа производительностью от 100 до 800 л/мин. | Шт. |  |
| Бульдозеры мощностью свыше 100 л.с. | Шт. |  |
| Тракторы с плугом или иным почвообрабатывающим орудием | Шт. |  |
| Катера речные, грузоподъемностью не менее 2 тонн [<2>](#Par291) | Шт. |  |
| Пожарное оборудование: |  |  |
| Съемные цистерны, резиновые емкости для воды объемом 1000 - 1500 л | Шт. |  |
| Напорные пожарные рукава (с характеристиками, предусмотренными документацией применяемых технических средств) | Пог. м. |  |
| Торфяные стволы [<3>](#Par292) | Комплект  |  |
| Пожарный инструмент: |  |  |
| Воздуходувки | Шт. |  |
| Бензопилы | Шт. |  |
| Ранцевые лесные огнетушители | Шт. |  |
| Топоры | Шт. |  |
| Лопаты | Шт. |  |
| Емкость для доставки воды объемом 10 - 15 л | Шт. |  |
| Системы связи и оповещения: |  |  |
| Электромегафоны | Шт. |  |
| Радиостанции носимые, возимые ультракоротковолнового (УКВ) и коротковолнового (КВ) диапазона [<4>](#Par293) | Шт. |  |
| Средства индивидуальной защиты пожарных и граждан при пожаре |  |  |
| Дежурная спецодежда (защитные каски, защитные очки, средства защиты органов дыхания и зрения, плащи из огнеупорной ткани, энцефалитные костюмы, сапоги кирзовые (ботинки), брезентовые рукавицы) | Комплект  |  |
| Аптечка первой помощи | Шт. |  |
| Индивидуальные перевязочные пакеты | Шт. |  |
| Огнетушащие вещества: |  |  |
| Смачиватели, пенообразователи | Кг. |  |
| Дополнительные: |  |  |
| Зажигательные аппараты | Шт. |  |
| Бидоны или канистры для питьевой воды | Шт. |  |

Примечания:

<1> При аренде участка свыше 500 тыс. га данные нормативы уменьшаются в два раза. В случае обеспеченности лица, использующего леса для заготовки древесины трейлерами в количестве не менее 1 единицы на каждые 200 тыс. га, нормы наличия пожарной техники рассчитываются с использованием следующих понижающих коэффициентов при суммарной арендованной площади:

0,9 - от 200 тыс. га до 400 тыс. га;

0,8 - от 400 тыс. га до 700 тыс. га;

0,7 - от 700 тыс. га до 1000 тыс. га;

0,6 - от 1000 тыс. га до 1500 тыс. га;

0,5 - от 1500 тыс. га и более.

<2> Для районов, где имеются водные пути, всего не более трех

<3> В случае наличия на лесных участках залежей торфа.

<4> При отсутствии устойчивой сотовой связи.