**Основные мероприятия**

**по охране труда и пожарной безопасности при проведении ремонтных работ**

В целях обеспечения безопасности труда, пожарной безопасности, исключения производственного травматизма во время проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники и оборудования необходимо:

1) не допускать к выполнению работ лиц не моложе 18 лет;

2) разработать организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности труда и пожарной безопасности;

3) провести с работниками инструктажи по охране труда по профессиям и всем видам выполняемых работ, противопожарный инструктаж, с вновь принятыми работниками провести стажировку на рабочем месте;

4) не допускать к работе работников, не прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда;

5) производить работы, связанные с повышенной опасностью и выполняемые в местах постоянного действия вредных и (или) опасных производственных факторов, по наряду-допуску на производство работ с повышенной опасностью;

6) проводить с поступающими на работу работниками предварительный, с постоянными работниками периодический медицинский осмотры;

7) применять рациональные режимы труда и отдыха с целью снижения воздействия на работников физических и психофизиологических, вредных и (или) опасных производственных факторов;

8) обеспечить работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Отстранять от работы работников, не использующих выданные средства индивидуальной защиты в соответствии с нормами;

9) обеспечить контроль за соблюдением работниками требований инструкций, Правил по охране труда и пожарной безопасности, безопасных приемов и методов работ, трудовой и производственной дисциплины;

10) обеспечить места работы медицинскими аптечками;

11) обеспечить гаражи и ремонтные мастерские противопожарными щитами: - 2 огнетушителя, 2 багра, 2 лопаты, 2 лома, 2 топора, 2 ведра и ящик с песком. Емкость для воды должна иметь объем не менее 0,2 куб. м.

Территория ремонтных мастерских, производственных, санитарно-бытовых и других помещений должна удовлетворять требованиям по технологическому процессу ремонта и соответствовать требованиям санитарных норм и Правил, территория должна постоянно содержаться в чистоте и порядке.

Производственные процессы, сопровождающиеся загрязнением воздуха рабочей зоны вредными выделениями (ядовитыми газами, парами, пылью), должны проводиться в отдельных помещениях, оборудованных вентиляцией.

Рабочие места по осмотру, приемке, разборке и сборке тракторов, сельхозмашин, автомобилей, станочного и другого оборудования, должны быть оборудованы подъемно-транспортными устройствами и расположены так, чтобы полностью исключалась возможность случайного наезда на работающих.

На смотровых ямах и эстакадах должны быть установлены направляющие для колес автомобилей и тракторов, а также оборудованы с двух сторон лестницами для спуска в яму. В нишах смотровых ям должно быть смонтировано стационарное низковольтное освещение с напряжением   
12 В.

Все наружные входы и выходы, въезды в производственные помещения должны иметь тамбуры для предотвращения сквозняков и оборудованы тепловыми завесами. Двери тамбуров должны снабжаться устройствами для самозакрытия.

Территория, места движения людей и транспортных средств, площадки стоянок и хранения машин, производственные и вспомогательные помещения, а также места выполнения различных работ с наступлением темноты или плохой видимости должны освещаться.

Администрация предприятия должна содержать грузоподъемные машины и съемные грузозахватные приспособления в исправном состоянии и обеспечивать своевременное их освидетельствование.

Администрация обязана снабжать работающих исправными инструментом и приспособлениями. Следить за тем, чтобы инструмент и приспособления использовались только по прямому назначению.

Рабочие места в зависимости от выполняемых работ должны быть соответственно оборудованы: верстаками, стеллажами, столами, шкафами, тумбочками, при потребности сиденьями и другими устройствами для удобного и безопасного выполнения работ, хранения инструмента, приспособлений и деталей.

Эксплуатация электроустановок, электрических станций и подстанций и электрических сетей должна проводиться с соблюдением требований и мер электробезопасности в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Все работники должны знать правила пожарной безопасности, а также уметь пользоваться противопожарным инвентарем в случае возникновения пожара.

В каждом помещении (цехе, участке, складе) на видном месте вывешиваются отдельные положения из правил пожарной безопасности, которые должны соблюдаться рабочими в этом помещении, а также вывешивается табличка, где указаны фамилия работника, отвечающего за пожарную безопасность, и номера телефонов пожарных команд.

Запрещается:

разводить костры на территории предприятия;

устанавливать в помещениях для стоянки и ремонта машины, имеющие течь топлива из баков или топливопроводов;

хранить запасы нефтепродуктов в неприспособленных для этой цели помещениях;

хранить в общих складах и кладовых краски, лаки, кислоты, карбид кальция. Краски и лаки должны храниться отдельно от кислот и карбида кальция;

загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой и т.п.;

выполнять на складах и в кладовых работы, не связанные с хранением материалов и оборудования.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_