**Наибольшее количество печных пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтировать, побелить, заделать трещины.**

**Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию.**

Пожары по печным причинам составляют 23 % от всех зарегистрированных в году возгораний в Республике Марий Эл.

**Основные причины печных пожаров:**

* **нарушение правил устройства печи:**

**- недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые отступи;**

**- расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок стен дома;**


**- отсутствие предтопочного листа.**

* **нарушение правил противопожарной режима при эксплуатации печи.**

**При эксплуатации печного отопления, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- оставлять без присмотра топящиеся печи;

- поручать детям надзор за ними;

- располагать топливо и другие горючие вещества, и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи;

- топить печи с открытыми дверцами.

***При возникновении пожара немедленно сообщите по телефонам 01 или 112. При сообщении в пожарную охрану о пожаре необходимо указать:***

- что горит (квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом или иное) и по возможности приблизительную площадь пожара;

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);

-назвать свою фамилию, номер телефона;

- есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям;

- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.



**Телефоны экстренных служб**

«Единый телефон пожарных и спасателей»

01, 102 , 112

Полиция

02,   102

Скорая медицинская помощь

03,   103

РГКУ ДПО «УМЦ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ»

ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ