|  |  |
| --- | --- |
| **МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ**  **КУЖЭҤЕР МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН**  **КУЖЭҤЕР ОЛА ШОТАН ИЛЕМ**  **АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ** | **КУЖЕНЕРСКАЯ**  **ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**  **КУЖЕНЕРСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ** |
|  |  |
| **ПУНЧАЛ** | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

от 22 апреля 2022 г. № 87

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Городского поселения Куженер Куженерского муниципального района Республики Марий Эл**

Во исполнение Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Куженерская городская администрация постановляет:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (Приложение № 1);

3. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу после его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Куженерской  городской администрации | М.В. Антонова |

Приложение № 1

к постановлению Куженерской

городской администрации

№ 87 от 22 апреля 2022 года

**Перечень**

**первичных средств пожаротушения для индивидуальных домов**

1. Населенные пункты сельского поселения количеством не более 300 хозяйств для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническими вооружениями, заправлены топливом и находятся в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.
2. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочка для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб. м. и укомплектовать ведрами.
3. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5:1,0; и 3 куб. м. и комплектоваться совковой лопатой.
4. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.
5. На электрооборудовании должно быть установлено устройство защитного отключения.
6. Из расчета на 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 штыковая лопата, 1 лопата совков, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м.
7. В населенных пунктах поселения на стендах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений должны вывешиваться таблички с изображением, с которым жильцы этих домов обязаны явиться на тушение пожара).